Cuestionario sobre la Guía técnica del INSHT.

1.- La Guía técnica del INSHT que permite la adecuación de las exigencias del RD 1627/1997 facilitando la evaluación y prevención de los riesgos relativos a las obras de construcción ...

a.- Es de carácter interpretativo no vinculante.
b.- Es de carácter interpretativo y vinculante.
a.- Es de carácter docente.

2.- Todas las empresas que intervienen en las obras de construcción,
además de cumplir lo establecido en el RD 1627/1997, deben asumir las obligaciones determinadas en el RD 39/1997. 

a.- Es cierto.
b.- Sólo deben cumplir lo establecido en el RD 1627/1997 y en la ley 30/1995 de prevención de riesgos laborales.
b.- Sólo deben cumplir lo establecido en el RD 1627/1997.

3.- El plan de prevención de las empresas de construcción es distinto del plan de seguridad y salud en el trabajo de la obra que se regula en el RD 1627/1997.

a.- Es cierto, el primero se refiere a la empresa como unidad, mientras que el segundo tiene por objeto la obra de construcción en particular.
b.- Es falso, en construcción sólo se necesita un plan de obra.

4.- Se considera que la documentación técnica y económica de un proyecto está formada, como mínimo, por las siguientes partes:

a.- memoria y pliego de condiciones.
b.- Planos, mediciones y presupuesto.
c.- Todas las anteriores.

5.- Obras menores donde no se solicita proyecto alguno por parte
de la autoridad competente.

a.- Revoco y pintura de: fachadas, patios, cajas de escalera, etc.
b.- Montaje y desmontaje de: instalaciones, montantes, bajantes, canalones, etc.
c.- Cableado de fachadas.
d.- Todas las anteriores.

6.- La LPRL y el RSP son de aplicación a todas las obras, por ser centros de trabajo en los que las empresas (contratistas y subcontratistas) desarrollan actividades.

a.- Es cierto.
b.- Es falso.

7.- Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra es el técnico competente integrado en la dirección facultativa, designado por el promotor para llevar a cabo las tareas que se mencionan en el art. 9 del RD 1627/1997.

a.- Es cierto.
b.- Es falso, en ningún caso estará integrado en la dirección facultativa.

8.- La Ley de Ordenación de la Edificación señala que: “las titulaciones académicas y profesionales que habilitan para desempeñar la función de coordinador en materia de seguridad y salud en las obras de edificación durante la elaboración del proyecto y la ejecución de la obra serán las de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, de
acuerdo con sus competencias y especialidades”.

a.- Es cierto.
b.- Es falso, no es en la LOE sino en la LPRL donde se establece.

9.- Trabajador autónomo es la persona física distinta del contratista y del subcontratista, que realiza de forma personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo, y que asume contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra.

a.- Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena tendrá la consideración de contratista o subcontratista a efectos del presente RD 1627/1997.
b.- Un trabajador autónomo no puede emplear trabajadores por cuenta ajena.
c.- Los trabajadores autónomos y los menores de 18 años no pueden trabajar en obras de construcción.

10.- Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor, antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia ...

a.- designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
b.- comunicará dicha circunstancia a la autoridad municipal.

11.- Existen casos en los que es el contratista quien propone al coordinador para su designación por el promotor, abonando a su cargo los honorarios profesionales del mismo. 

a.- Es correcto de acuerdo a lo establecido en el RD 1627/1997.
b.- Esta práctica es contraria a lo establecido en el RD 1627/1997, al ser ésta una obligación exclusiva del promotor.

12.- Se considera que la “memoria de seguridad y salud” debe hacer referencia a los siguientes aspectos:
a.- Conjunto de unidades de obra descritas según los métodos y sistemas de ejecución previstos en el proyecto. 
b.- Orden cronológico de ejecución de la obra.
c.- Localización en el centro de trabajo de las unidades de obra a ejecutar.
d.- Todas las anteriores son correctas y además: Identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados y relación de aquellos que
no puedan eliminarse y Descripción de las medidas preventivas, protecciones, equipos a utilizar y procedimientos a aplicar.

13.- Riesgos que puedan ser evitados son aquellos que mediante la aplicación de medidas técnicas desaparecen.

a.- Medidas técnicas son las que actúan sobre la tarea o agente mediante soluciones técnicas, organizativas, cambios en el proceso constructivo, sustitución de materiales peligrosos, etc. 
b.- La utilización de equipos de protección individual no se considerará, en ningún caso, medidas técnicas para evitar riesgos.
c.- Ambas son correctas.
d.- Ninguna de las anteriores es correcta.

14.- Durante la ejecución de la estructura de un edificio se pueden utilizar como medidas alternativas de protección colectiva, entre otras, las siguientes:

a.-  Andamio fijo perimetral apoyado, arriostrado y anclado.
b.- Redes de seguridad y barandillas.
c.- Plataformas fijas voladas y ancladas en la estructura.
d.- Todas las anteriores son correctas.

15.- En el RD 1627/1997 se especifica que no se incluirán en el presupuesto del estudio de seguridad y salud los costes exigidos por la correcta ejecución profesional de los trabajos, conforme a las normas reglamentarias en vigor y los criterios técnicos generalmente admitidos, emanados de
organismos especializados.

a.- Es cierto.
b.- Es falso, donde se especifica es en la Ley de Ordenación de la Edificación.

16.- Se entiende por trabajos posteriores los de reparación, conservación y mantenimiento de la totalidad de la obra en sí misma y de sus instalaciones
una vez entregada (sustitución de material de cubrición, biondas, luminarias, equipos, limpieza de canalones, bajantes, muros cortina, lucernarios, cunetas, mantenimiento de instalaciones, desbroces, etc.).

a.- Se deberán prever los elementos de seguridad y salud (medios auxiliares, puntos de anclaje, etc.) 
b.- Se deberá prever la información necesarios para el desarrollo de los trabajos, incluyendo el acceso a los lugares donde hayan de ejecutarse.
c.- Ambas son correctas.

17.- En aplicación del estudio de seguridad y salud cada contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 
En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica ...

a.- Que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico.
b.- Las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración económica de las mismas y no podrá implicar disminución del importe total.
c.- Ambas son ciertas.

18.- En el caso de que el promotor contrate la ejecución de la obra con varios contratistas cada uno de éstos deberá elaborar un plan de seguridad y salud por lo que para una misma obra pueden existir múltiples planes.

a.- Es cierto.
b.- Es falso en una obra sólo puede haber un único plan de seguridad y salud.

19.- Cada empresa deberá realizar una evaluación inicial basada en las actividades y oficios que realiza, determinando las medidas preventivas que vaya a aplicar para controlar los riesgos identificados en cada una de estas actividades y oficios. 

a.- Dichas medidas servirán de base para crear los procedimientos de trabajo que la empresa aplicará en sus obras.
b.- La empresa trasladará dichas medidas a los planes de seguridad y salud que debe elaborar cada contratista.
c.- Ambas son correctas.
d.- Es falso, en las obras de construcción el Plan de seguridad y salud es la evaluación.

20.- El plan de seguridad y salud de la obra es un documento, elaborado por el contratista y aprobado por el coordinador o la dirección facultativa, en su caso, que constituye, como se ha dicho, el instrumento básico para la ordenación de la actividad preventiva en la obra.

a.- Es correcto.
b.- Es falso, el plan de seguridad y salud, es elaborado por el coordinador y aprobado por el contratista o la dirección facultativa.

21.- La obligación de sujeción al plan complementa sustituye la obligación de cada empresario (contratista y subcontratista) de adoptar las medidas preventivas necesarias para protección de la seguridad y salud de sus trabajadores.

a.- Es cierto.
b.- Es falso.

22.- De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios generales de prevención en materia de seguridad y de salud previstos en su art. 15 deberán ser tomados en consideración por el proyectista en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra y en particular:

a.- Al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que se desarrollarán simultánea o sucesivamente.
b.- Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases del trabajo.
c.- Ambas son correctas.

23.- El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad:

a.- Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente.
b.- Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo.
c.- Ambas son correctas.

24.- El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, deberá validar y supervisar el procedimiento propuesto por el contratista para el control de acceso a la obra tanto de las personas, como de los vehículos.

a.- Es correcto.
b.- Es falso, el control de accesos no es competencia del coordinador.

25.- Aquellas empresas que desarrollen actividades distintas a las propias de ejecución de la obra (control de calidad, control técnico, suministro de
materiales, etc.) no tienen la consideración de contratista o subcontratista a los efectos previstos en el RD 1627/1997. 

a.- En consecuencia están exentas de cumplir el art. 24 de la LPRL.
b.- Estas empresas deberán ser informadas de los riesgos existentes en la

26.- cada empresa debe vigilar el cumplimiento de la normativa de
prevención de riesgos laborales por parte de las empresas por ella contratadas.

a.- Es cierto.
b.- Es falso, es el coordinador quien vigila el cumplimiento de la normativa.

27.- Cada subcontratista deberá poner en conocimiento de su contratista el hecho de subcontratar a su vez la totalidad o parte de los trabajos a él contratados ...

a.- Con carácter previo a la iniciación de dichos trabajos.
b.- Basta con hacer 15 días después de empezado el trabajo.

28.- En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto.

a.- Es cierto.
b.- Es falso, debe guardarlo el coordinador de seguridad en su oficina.

29.- La información que deben transmitir las empresas a los trabajadores será previa a la iniciación de los trabajos en la obra. Ésta hará referencia,
tanto a los riesgos relativos a su propia actividad profesional, a los correspondientes al puesto de trabajo a desempeñar ...

a.- A los restantes riesgos existentes en la obra que le puedan afectar.
b.- A las medidas preventivas implantadas para su eliminación o reducción.
c.- Ambas son correctas.

30.- Hasta que no haya concluido por completo el proceso de información respecto a los riesgos y medidas de prevención y protección relativas a la
obra, el trabajador no deberá iniciar su actividad laboral en la misma.

a.- Es cierto.
b.- Es falso.

31.- El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia dependerán del uso, de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, así como del número máximo de personas que puedan estar presentes en ellos.

a.- Es cierto.
b.- Es falso.

32.-  En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera pudiera contener sustancias tóxicas o nocivas, o no tener oxígeno en cantidad suficiente o ser inflamable ...

a.- La atmósfera confinada deberá ser controlada.
b.- Se deberán adoptar medidas adecuadas para prevenir cualquier peligro.
c.- Ambas son correctas.

33.- Una atmósfera o recinto confinado se define como cualquier espacio con aberturas limitadas de entrada y salida y con ventilación natural desfavorable, en el que pueden acumularse contaminantes tóxicos o inflamables, o tener una atmósfera deficiente en oxígeno ...

a.- No está concebida para una ocupación continuada por los trabajadores.
b.- Está concebida para una ocupación continuada por los trabajadores.

34.- Se entiende por primeros auxilios la primera atención que se da a un accidentado.

a.- En todas las obras existirá personal con conocimientos en primeros auxilios.
b.- En todas las obras de duración superior a seis meses existirá personal con conocimientos en primeros auxilios.

35.- En función de la ubicación del centro de trabajo los medios de evacuación pueden ser: terrestres (ambulancia), aéreos (helicóptero), marítimos (embarcación de salvamento) o combinación de los mismos.

a.- Es correcto.
b.- Es falso, siempre serán terrestres.

36.- En el caso de que los trabajadores se encuentren en lugares aislados (túneles, galerías, carreteras, puentes, montes, etc.) deberán disponer de
medios de comunicación con cobertura suficiente que permita contactar con otros trabajadores, la oficina de la obra o con el enlace previsto en el plan de emergencia.

a.- Es correcto.
b.- Sólo si dispone de teléfono móvil personal.

37.- El empresario establecerá en sus medidas de emergencia los  procedimientos relativos a la organización de los primeros auxilios, evacuación y traslado de accidentados. 

a.- Dichas medidas deben ser conocidas por todas las personas cuya participación se prevea para el desarrollo de las mismas.
b.- Basta que sean conocidas por la dirección facultativa.

38.- Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo, de los locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales especiales equipados con un número suficiente de retretes y de lavabos.

a.- Es cierto, 1 retrete por cada 25 hombres o fracción.
b.- Es cierto, 1 retrete por cada 10 hombres o fracción.

39.- En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de otra bebida apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca de los puestos de trabajo.

a.- Es cierto.
b.- Es falso, las bebidas van por cuenta del trabajador.

40.-  Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas existentes en los pisos de las obras, que supongan para los trabajadores un riesgo de caída de altura superior a 2 metros, se protegerán mediante barandillas u otro sistema de protección colectiva de seguridad equivalente. 

a.- Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 centímetros.
b.- Las barandillas dispondrán de un reborde de protección, un pasamanos y una protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los trabajadores.
c.- Ambas son correctas.

41.-  Andamios normalizados son aquellos que han sido fabricados de acuerdo con las especificaciones contenidas en una norma reconocida por un organismo de normalización (CEN, AENOR, etc.). 

a.- Deberán cumplirse las prescripciones del fabricante respecto al proyecto y fabricación.
b.- Deberán cumplirse las prescripciones del fabricante respecto al montaje, utilización, mantenimiento y desmontaje de los mismos.
c.- Ambas son correctas.

42.-  Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona competente después de cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad.

a.- Antes de su puesta en servicio.
b.- A intervalos regulares en lo sucesivo.
c.- Ambas son correctas.

43.- Las Canalizaciones eléctricas deben estar señalizadas y protegidas, mediante la detección exacta del lugar de paso de la canalización
previa solicitud de información a la compañía suministradora correspondiente y utilización, en su caso, de un detector de redes
y servicios.

a.- Una vez localizada la canalización se puede emplear maquinaria hasta 100 cm. de distancia respecto a dicha canalización.
b.- Entre 100 y 50 cm. se pueden usar herramientas mecánicas.
c.- A partir de los 50 cm. se aplicarán medios manuales.
d.- Todas las anteriores son correctas.

44.- Persona competente: es aquella que ha sido designada expresamente por el empresario para el desarrollo de las tareas de que se trate, teniendo en cuenta ... 

a.- Sus conocimientos técnicos y formación profesional.
b.- Su experiencia y formación preventiva.
c.- Ambas son correctas.